附件1

施工现场视频监控服务技术要求

一、接入要求

1.视频接入方式为有线接入（企业租赁、企业自有）；

2.视频监控以企业为主，管理部门监管为辅，企业需对各视频点进行日常监控；

3.需保证视频点接入稳定性和视频在线率。

二、参数要求：

1.必须为高清球机（1080P及以上）；

2.有线方式每点带宽不得小于4兆。

