瓶装液化气常见事故原因及预防措施

燃气安全作为关乎每个家庭福祉的重大议题，其重要性不容忽视。为深化燃气安全使用的宣传教育，并切实提升公众对于安全用气的认知水平，现以“消除隐患，筑牢防线”为指导思想，梳理了瓶装液化气常见事故的起因，并据此制定了具有针对性的预防措施。我们诚挚地提醒广大燃气用户，务必时刻铭记安全用气的重要性，将定期检查燃气使用中的安全隐患作为日常生活的必要习惯，以此确保燃气使用的绝对安全性，为每一个用户营造安全、和谐的生活环境。

常见事故原因一：橡胶软管老化、无管扣，导致破损、脱落漏气而引发事故

预防措施：更换成防破损、抗老化的燃气专用金属软管，两端要用管扣扎紧
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常见事故原因二：用气后忘记关瓶阀，长时间漏气而引发事故

预防措施：养成良好用气习惯，用后及时关闭钢瓶角阀
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常见事故原因三：使用无熄火保护装置的劣质灶具引发事故

预防措施：使用有熄火保护装置的合格燃气灶具
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常见事故原因四：使用劣质液化气减压阀、超期老化减压阀导致漏气引发事故

预防措施：使用质量合格的液化气减压阀，超期及时更换（一般使用期限不超过3年）
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常见事故原因五：使用过期未检等不合格气瓶引发事故

预防措施：气瓶不得超期使用，应定期送检，全面推广使用企业产权瓶
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常见事故原因六：使用直排式热水器引发一氧化碳中毒事故

预防措施：禁止使用国家明令淘汰的直排式热水器，热水器应安装烟道伸出到室外；除平衡式热水器外，不得安装在浴室内使用
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    居住在出租房使用瓶装液化气

“四严禁”和“二推广”
四严禁
一是严禁在地下室、半地下室、封闭式房间、高层建筑等不具备安全条件场所使用、存放瓶装液化气。

二是严禁在未与其他部位用实体墙防火分隔的厨房内使用瓶装液化气。

三是严禁使用超期未检气瓶、无熄火保护装置燃气灶具、直排式热水器，严禁用气后不关瓶阀。

四是严禁超期使用减压阀（一般不超过3年）和普通橡塑软管（一般不超过18个月、两端管口扎紧）。
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二推广
一是推广使用耐腐蚀、抗老化的燃气专用金属软管。

二是推广安装使用可燃气体浓度报警器。
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