附件2
质量安全环保检查表（一）

	工程质量              抽查单体/楼层：

	序号
	检查项目
	检查内容
	扣分标准
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	质量行为（25分）

	质量责任终身制和项目质量管理制度的建立和落实情况（6分）
	缺一项扣2分
	
	
	

	
	
	现场机构设置和人员到岗情况（6分）
	缺一人扣2分
	
	
	

	
	
	总分包管理资料及措施（4分）
	缺一项扣2分
	
	
	

	
	
	配备设计文件、规范、图集情况；设计审图、设计变更文件手续是否符合相关规定（5分）
	缺一项扣2分
	
	
	

	
	
	图纸会审、施工方案制定审批情况（4分）
	缺一项扣2分
	
	
	

	2
	质保资料（25分）


	原材料进场验收资料完善、规范〔5分）
	缺一项扣2分
	
	
	

	
	
	工序资料同步、真实、规范、齐全（10分)
	缺一项扣2分
	
	
	

	
	
	见证取样送检全流程追溯制度落实；涉及结构安全的试块、试件制作、养护、送检规范及台账资料齐全（10分)
	缺一项扣2分
	
	
	

	3
	实物质量（35分）
	原材料抽检情况（砼、钢筋、保温、混凝土、防水等）
	违反强制性条文的一处扣5分

(10分)
	
	
	

	
	
	其他实体质量问题


	违反强制性条文的一处扣2分

(10分)
	
	
	

	
	
	
	严重质量缺陷一处扣2分（10分）
	
	
	

	
	
	
	一般质量缺陷一处扣1分（5分）
	
	
	

	4
	监督抽测   (15分)
	钢筋、防水
	不合格的1项扣5分
	记录抽测内容：

	
	
	混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋间距、保温系统锚栓拉拔
	
	

	得分：        


建设单位项目负责人：                             监理单位项目总监：

施工单位项目经理：

检查专家：                                    检查日期：       年    月     日

质量安全环保检查表（二）

	安全管理

	序号
	检查项目
	检查内容
	扣分标准
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	安全生产责任制、主要管理人员履责情况（9分））

	未建立安全生产责任制，未签订总分包合同及安全生产协议达到一定规模的是否按有关要求设置项目安全总监，项目未按照规模配备齐全专职安全生产管理人员（含分包企业）（5分），
	涉及一项 扣2.5分
	
	
	

	
	
	施工现场消防安全责任人、管理人等未明确（1.5分）
	涉及一项 扣1.5分
	
	
	

	
	
	企业未定期按JGJ59-2011标准检查，项目负责人（项目经理、项目安全总监）每月带班生产时间未满足不少于本月施工时间的 80%要求。（2.5分）
	涉及一项 扣2.5分
	
	
	

	2
	现场关键岗位人员履职情况（10分）

	项目经理、安全员、总监、监理员未每工作日开展履职，未按要求如实开展安全生产标准化月评的，安全日志涉嫌造假、流于形式的〔5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	
	
	隐患未在期限要求内整改闭合（5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	3
	特种作业人员持证上岗（5分）
	未如实建立特种作业人员动态名册（2.5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	
	
	从事特种作业未经培训、交底上岗作业的（2.5分）
	每发现一人 扣2.5分
	
	
	

	4
	教育培训、安全技术交底（5分）
	未建立安全培训、教育制度的（3分）
	涉及的 扣3分
	
	
	

	
	
	新入场工人、变换工种人员未进行三级安全教育和考核，以及三类人员未落实继续教育的（2分）
	每发现一人 扣1分
	
	
	

	
	
	教育培训档案弄虚作假的，未对各班组采取书面安全技术交底情况并履行签字手续的（5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	5
	安全防护用具（品）、机械设备检测、登记（5分）
	验收、检测及有效证书未收集归档的（2分）
	每一项 扣1分
	
	
	

	
	
	发现使用不合格产品的（3分）
	涉及的 扣3分
	
	
	

	6
	安全检查及整改情况（5分）
	对主管部门开具的隐患整改通知书，未在规定时间内将隐患整改到位的 （5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	7
	施工组织设计（5分）
	施工组织设计中未制定安全措施的；施工组织设计、专项方案未经审批的（3分）
	涉及的 扣3分
	
	
	

	
	
	审批手续不全的（2分）
	涉及的 扣2分
	
	
	

	8
	危大工程管理（15分）
	在施工现场显著位置未公告危大工程信息、未设置安全警示标志、未设置验收标识牌、未建立危大工程安全管理档案等的（5分）
	每一项 扣5分
	
	
	

	
	
	其他实体安全管控问题
	一般问题隐患一处扣1分（5分）
	
	
	

	
	
	
	重大问题隐患一处扣5分（5分）
	
	
	

	9
	安全防护设施（5分）
	三宝、四口、五临边不到位的（5分）
	每一处 扣1分
	
	
	

	10
	机械设备使用管理（6分）
	涉及机械设备的，是否配备1 名机械类专职安全生产管理人员（2分）
	未配备的 扣2分
	
	
	

	
	
	起重设备作业区内无防护措施的、机械设备本体存在安全隐患的，运行时存在违章违规行为的（2分）
	涉及的，扣2分
	
	
	

	
	
	机械日常维护、保养制度落实不到位的、未落实高风险建筑机械设备启动作业管理要求的（2分）
	涉及的，扣2分
	
	
	

	11
	模架和脚手架管理（5分）
	方案编制、变更等程序不符合要求的，安全技术交底、验收资料欠缺的，架体质量证明或检验报告的，其他内业资料问题（2分）
	每涉及一项扣1分
	
	
	

	
	
	连墙件设置不规范、扣件螺栓拧紧力矩不符合要求、盘扣架插销未锁紧、脚手架与建筑间间距未按规定设置防护，脚手板铺设、斜杆或剪刀撑设置等不符合要求的，其他现场搭设不规范问题（3分）
	每一处 扣1分
	
	
	

	12
	基坑土方开挖及支护（5分）
	方案编制不符合要求的，安全技术交底、验收资料欠缺的，基坑监测不符合要求的（2分）
	每涉及一项扣1分
	
	
	

	
	
	桩孔、沟槽、基坑未采取有效防护的，基坑内上下通道不可靠稳定，基坑排水不到位的，其他实体问题（3分）
	每一处 扣1分
	
	
	

	13
	安全用电

消防管理（10分）
	外电防护措施不到位、三级配电二级保护不到位、接零保护系统失效、保护零线未接到用电设备外壳、存在导线随意拖地或无绝缘措施的（2分）
	每一处 扣1分
	
	
	

	
	
	施工现场无消防平面布置图，消防通道不畅，未按要求配备灭火设施，未同步设置有效临时消防水源和给水系统，施工单位未开展消防安全培训与演练（2分）
	涉及的 扣2分
	
	
	

	
	
	违规使用易燃彩钢板搭建临时设施；有防火性能要求的建筑材料未按规定进行进场检验、见证取样，并留存有效报告。（2分）
	涉及的 扣2分
	
	
	

	
	
	存在“边施工、边住人”现象；临时办公区、生活区装配式活动板房搭设间距、疏散通道（包含有影响逃生的防盗窗未拆等）不符合相关规定，工人宿舍内违规使用大功率电器，未设置电瓶车集中充电区（2分）
	涉及的 扣2分
	
	
	

	
	
	动火作业未落实“审批、清理、动火、监护、处置五到位”措施；违规使用聚氨酯、聚苯乙烯等易燃可燃材料装饰装修；违规使用填缝剂、发泡剂等易燃可燃物品（2分）
	涉及的 扣2分
	
	
	

	14
	外墙保温治理（10分）
	外墙改造项目在此栏评分（10分）：

正在进行外墙改造施工的高层民用建筑，使用易燃可燃保温材料；外脚手架或围挡违规占用疏散通道、安全出口、消防车道；使用竹(木)脚手架非阻燃型密目式安全网、纸胎油毡防水卷材、再生料聚乙烯丙纶防水卷材、钢筋“热弯”加工工艺等危及生产安全，已禁止使用的材料、工艺和设备;在外墙保温层穿孔打洞等作业过程中违规动火用电;施工企业、施工人员责任落实不到位，项目负责人未按规定在现场带班作业，未按规定配备专职安全管理人员加强现场安全管理。
	使用易燃可燃保温材料，此项不得分，其余项目有一项扣2分。
	
	
	

	
	
	新建项目在此栏评分（10分）：

采用被限制、禁止外墙外保温技术；应按《关于推行建筑外墙保温一体化应用工作指引（试行）》使用外墙保温一体化系统未使用的；不落实建筑保温材料信息归集要求，进场未归集的保温材料，使用未抽样检测合格保温材料；未制定外墙保温专项施工方案；未按要求使用省住建厅“建筑保温材料信息监管模块”；外墙保温施工过程中施工企业、施工人员责任落实不到位，项目负责人未按规定在现场带班作业，未按规定配备专职安全管理人员加强现场安全管理。
	采用被限制、禁止外墙外保温技术，应使用外墙保温一体化系统未使用的，此项不得分。其余项目有一项扣2分
	
	
	

	15
	其他涉及《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》重大安全隐患的，或者违反强条的行为
	涉及的 每项扣10分
	
	
	

	得分：        


建设单位项目负责人：                             监理单位项目总监：

施工单位项目经理：

检查专家：  

                                            检查日期：       年    月     日

质量安全环保检查表（三）

	环境保护

	序号
	检查项目
	检查内容
	扣分标准
	扣分
	得分
	扣分原因

	1
	扬尘管控（80分）

	未按要求制定扬尘防治专项施工方案并按要求进行审核备案，未按要求建立房屋建筑市政工程扬尘防治专项档案（10分）
	涉及的 扣10分
	
	
	

	2
	
	未办理污水排入排水管网许可证并按要求接入城市污水管网排放污水（5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	3
	
	未编制建筑垃圾处理方案、建筑垃圾减量化方案、施工噪声污染防治方案（5分）
	未编制的 每项扣5分

编制无针对性的 每项扣2.5分
	
	
	

	4
	
	施工现场未设置连续、封闭的硬质围挡，围挡高度不符合相关要求的（10分）
	每一项 扣2分
	
	
	

	5
	
	易起尘裸土或建筑材料（垃圾）未覆盖或喷淋，料具堆放杂乱，搅拌设备未全封闭围挡、未落实防泥浆沉积和外溢措施的（10分）
	每一项 扣2分
	
	
	

	6
	
	土方作业、拆除、破碎、切割等大量起尘作业未落实洒水、抑尘措施的（10分）
	每一项 扣2分
	
	
	

	7
	
	现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、生活办公区主要道路未硬化处理，道路未保持清洁（10分）
	每一项 扣2分
	
	
	

	8
	
	土方运输单位不具备《建筑垃圾运输车通行证》《建筑垃圾处置证》，渣土车运输时未密闭、车身不整洁、车轮带泥、车牌不清晰、装载高度超过车厢板高度、行驶时抛洒滴漏（10分）
	每一项 扣2分
	
	
	

	9
	
	车辆出入口无视频监控或无法展示至少1个月影像资料；扬尘在线监测设备未能有效显示；使用的涂料、胶粘剂等没有无VOCs含量监测证明或VOCs含量超过设计文件（或规范要求）等（10分）
	每一项 扣2分
	
	
	

	10
	食品安全（20分）
	食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇设施（10分）
	每一项 扣5分
	
	
	


	11
	
	食堂未办理卫生许可证，炊事人员无健康证（5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	12
	
	无食堂的未采用集中送餐制度（5分）
	涉及的 扣5分
	
	
	

	得分：        


建设单位项目负责人：                             监理单位项目总监：

施工单位项目经理：

检查专家：                                       检查日期：       年    月   日



