附件

市区“苏州市五卅路（大公园）片区保护利用项目一期

工程五卅路子城片区双福里2号及周边保护更新利用

工程（双福里2#、通关坊7#、通关坊11#）”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州子城投资发展有限公司“苏州市五卅路（大公园）片区保护利用项目一期工程 五卅路子城片区双福里2号及周边保护更新利用工程（双福里2#、通关坊7#、通关坊11#）”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、双福里2#建于解放初期，二层砖木混合结构；对原砖基础采用增大底面积法加固时，需确保新增基础与原基础连接牢固，并采取措施减小新旧基础间的应力滞后效应；保留承重外墙采用钢筋混凝土面层单侧加固时应考虑偏心的影响，且采取有效措施确保与原外墙协同工作。

二、双福里2# A轴2~5轴底层保留独立砖柱和砖拱部位墙体应采取有效措施加固加强，3、4轴A~B轴间底层无承重结构部位应增设转换梁；2、5轴/A、D轴屋顶梁搁置部位宜增设构造柱，墙体新增构造柱应与原墙体可靠拉结，新增木屋架应与下部砌体结构有可靠连接。

三、通关坊7#、11#均采用内部拆除仅保留外围护墙的做法，新增内部框架结构按现行规范设计；保留的外围护墙应增设与新增框架结构的可靠连接，新增筏板基础与原围护墙基础确保连接可靠、协同工作。

四、采用钢筋混凝土面层或钢丝网面层加固时，应严格做好界面处理，并采取措施保证粘结质量，使原结构和新增部分的结合面可靠传力协同工作；鉴定中报告提及的保留结构缺陷、墙体裂缝等需采取有效措施进行修补，且其耐久性满足后续工作年限的相关要求。

五、应在加固文件中提出可靠的卸载和支撑等安全措施，确保原结构在施工过程中的安全。加固改造施工应遵循自下而上的原则，尽量避免破坏原有结构构件，加固材料、施工方案及施工工艺等应符合相关规范的要求。施工图设计文件中增加对改造后整体结构的检查维护和变形监测等要求。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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