附件

吴中区“苏地2025-WG-Z33号地块项目”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州香晋置业有限公司“苏地2025-WG-Z33号地块项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、联排住宅二层、三层楼面开洞较多，需对楼板采取加强措施，并按中震弹性复核楼板配筋；剪力墙两侧均无楼板时，需按去虚刚模型包络设计。

二、洋房开口剪力墙的加强措施宜符合《苏州市高层住宅常见问题抗震审查要点》第5条的要求，6#住宅、16#住宅北侧存在连续开口剪力墙，建议调整避免；中部楼板凹进较大，需对有效楼板采取加强措施；复核6#住宅地下一层抗震设防类别并采取相应加强措施。

三、架空车库结构长度超规范限值较多，相应措施应可靠有效，应充分考虑温度作用的不利影响，建议设置伸缩缝，减少结构超长产生的不利影响。

四、无地库区域需复核基桩水平承载能力。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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