附件

吴江区“改造工程”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州亨博龙贝文旅有限公司“改造工程”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算，目前仅按三组加速度时程曲线输入应取包络值进行设计，建议按七组时程曲线取计算结果平均值与反应谱结果的较大值进行包络设计；应补充罕遇地震下的pushover分析。
二、本次改造将一层夹层南北区整体断开设计，模型中应补充定义多塔；二层改造后保留的连接楼板极为薄弱，应补充提供设防地震下的楼板应力分析并按设防地震下钢筋不屈服进行设计，同时补充切分模型及并层模型进行包络设计。

三、部分穿层柱平面外单侧设置悬挑梁应复核其计算长度，本次改造后形成的穿层柱应按中震抗剪弹性抗弯不屈服进行设计；一层夹层4轴交K轴北侧钢柱应补充设置X向拉结梁；粘钢加固的钢板宽度不应大于100mm；型钢柱采用增大截面加固应准确考虑型钢参与抗弯的作用。

四、初步设计图纸应与改造模型复核一致；模型中荷载及设计参数取值应准确；钢结构应补充防火验算。
五、本次改造内部荷载变化较大，施工及后续使用期间应明确沉降观测同时应补充原结构的抗浮验算及基础承载力复核。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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