苏州市深化建设工程施工图审查改革

实施细则（试行）

为贯彻落实《市政府办公室关于印发苏州市进一步深化工程建设项目审批制度改革工作实施方案的通知》（苏府办〔2020〕114号，以下简称实施方案）精神，现就“免审抽查”相关改革要求制定实施细则。

一、基本要求

对符合免于施工图审查的项目，建设单位须正常报审、提交上传全套图纸及政策性材料至“苏州市数字化多图联审系统”，其中政策性材料需增加建设、勘察、设计单位共同签署的《免于施工图审查项目勘察设计文件质量自审承诺书》。

免于施工图审查的项目中，属于《中华人民共和国消防法》和相关规章规定应纳入消防设计审查的特殊建设工程仍须按照施工图统一审查的相关要求进行联合审查。项目规模以住建部发布的《工程设计资质标准》为准。

二、抽查比例

1.房屋建筑工程。

（1）工业建筑：20%。

①火灾危险性等级为丙、丁、戊类的工业建筑（丙类大中型、丁戊类大型除外）。

②火灾危险性等级为丁戊类的物流仓库（大型除外）。

③单体面积小于1000平方米的厂区配套用房。

（2）民用建筑：20%。

①三层及以下的住宅建筑（地下室面积小于5000平方米）。

②单体面积1000平方米以下的住宅小区配套用房。

③除中小学、托儿所、幼儿园、医院、养老院、福利院外，地上单体建筑面积在2000平方米以下、地下面积在1000平方米以下的一般公共建筑工程。

④不超过5000平方米的单建的非人防地下空间。

2.市政基础设施工程。

（1）以下工程：20%。

①小区、厂区等项目内的配套市政工程。

②城市支路及村镇道路。

③500平方米以下的市政配套用房。

④管径小于1000毫米的给排水管网工程。

⑤架空线整治和入地工程。

（2）小型自来水净化厂、污水处理厂：50%。

3.专项工程。

（1）装饰装修工程。

①装饰面积小于5000平方米的单项装饰装修工程（涉及使用性质、结构改变的除外）：50%。

②成品住宅装饰装修工程：20%。

（2）幕墙工程：50%。

①玻璃幕墙、金属幕墙面积在5000平方米以下，且高度低于50米的单项幕墙工程。

②石材幕墙面积在2000平方米以下，且高度在三层以下的单项幕墙工程。

（3）二级轻钢结构工程：50%。

（4）建筑智能化工程：20%。

（5）既有住宅增设电梯工程：20%。

4.构筑物：20%。

中小型构筑物（高度低于45米的烟囱、容量小于100立方米的水塔、容量小于2000立方米的水池、直径小于12米或边长小于9米的料仓等）。

以上抽查比例将根据试行实际情况以及工程设计质量状况进行调整。

各市、区可结合各地实际对项目的抽查比例作适当调整。

三、抽查方法

抽查项目的确定，通过施工图数字化审图管理系统，由建设单位抽取（2020年上半年暂时在各施工图审查机构现场抽取，下半年通过系统进行）。
四、监督管理

各级建设主管部门按照职责分工和“双随机、一公开”原则，加强事中事后监管，确保施工图审查制度改革顺利进行。施工图审查机构发现抽查项目有违反承诺和强制性条文的，应当责令整改。各有关主管部门、监督管理机构应严格按《实施方案》明确的有关规定处置。
对未抽中审查的项目，质量监督机构在监管过程中可根据现场的实际情况，提请施工图审查机构补充进行施工图审查。质量监督机构发现施工现场有违反承诺及不符合强制性条文规定的，应当责令改正，要求重新报送施工图审查，并可将责任单位列入失信名单。质量监督机构要加强施工现场的质量监督，发现建设、监理和施工单位有违法违规行为的，应责令改正，并依法查处。

五、其他

施工图审查范围按省级以上建设主管部门规定执行，本细则自发布之日起实施。
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