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苏州市古建老宅白蚁危害排查
技术导则（试行）











苏州市住房和城乡建设局
                  2025年11月



前  言

根据《市住房城乡建设局等5部门关于印发<苏州市既有建筑白蚁防治专项行动方案>的通知》(苏住建房〔2025〕9号)要求，为规范我市文控保建筑、历史建筑和直管公房等古建老宅白蚁危害排查工作，保障古建老宅的使用安全，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关技术标准，在广泛征求意见的基础上，编制了本技术导则。
本导则的主要内容包括：1.总则；2.术语与定义；3.基本规定；4.白蚁危害排查；5.白蚁危害等级评定；6.引用标准目录。
本导则由苏州市住房和城乡建设局负责管理，由苏州市白蚁防治管理处负责具体内容的解释。各相关单位在执行过程中如有意见或建议，请反馈至苏州市白蚁防治管理处（地址：苏州市姑苏区十梓街189号 ）。
主 管 单 位： 苏州市住房和城乡建设局
主 编 单 位:  苏州市白蚁防治管理处
广东省科学院动物研究所
参 编 单 位： 苏州市文物保护所
苏州市白蚁防治有限责任公司
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1.1  为规范我市古建老宅白蚁危害排查工作，提升蚁害排查水平，有效控制白蚁危害，保障古建老宅使用安全，特制定本导则。
1.2  本导则适用于苏州市行政区域内各类古建老宅的白蚁危害排查。
1.3  古建老宅白蚁危害排查除遵循本导则外，尚应符合国家、行业及江苏省现行有关标准的规定。
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2术语和定义

2.1  古建老宅
经相关部门认定或纳入管理的全市文物保护单位（建筑类）、控制保护建筑、历史建筑、直管公房（砖木结构）等。
2.2  蚁巢
白蚁群体集中生活的巢体。
2.3  蚁路
白蚁个体进行巢外和巢间活动的往返通道。
2.4  泥线
修建于木材、树木外表或地面等暴露之处呈条状的蚁路。
2.5  泥被
修建于木材、树木外表或地面等暴露之处呈被片状的蚁路或白蚁活动场所。
2.6  通气孔
位于白蚁巢的外表，用于与外界环境通风透气的孔状结构。
2.7  分飞孔
在白蚁分飞期，由工蚁修筑、供有翅成虫飞离原群体的孔状结构。
2.8  排泄物
工蚁筑巢时从巢内推出的、经白蚁加工后的物质。
2.9  白蚁危害排查
为全面掌握古建老宅白蚁危害情况，对建筑和周边环境进行白蚁种类、危害范围及程度等的调查、分析和研究活动。
2.10  目视检查
使用强光手电、放大镜等工具，识别泥被、泥线、通气孔、分飞孔、排泄物等的检查方法。
2.11  敲击辨识
使用硬质橡胶锤或专用响鼓槌（非金属头）等工具敲击木构件，沿木纹方向间隔20 cm敲击，通过辨识空洞声（表示内部蛀空）与实心声（表示木构件正常）来判断内部是否存在白蚁危害的方法。
2.12  探针探查
采用不锈钢探针（直径≤2 mm）等工具，轻刺可疑蛀孔，通过感知探针受阻程度（如是否轻松穿透、有无碎屑带出），结合蛀孔内部是否存在白蚁活动痕迹（如活体白蚁、蚁粪、泥线），综合判断可疑蛀孔是否由白蚁蛀食导致的方法。
2.13  无损检测
在基本不损害各种构件的前提下，利用红外热成像仪、声频探测仪、电阻率仪、内窥镜等检测设备检查白蚁危害情况、蚁巢位置等的方法。
2.14  监测装置
装有饵料用于监测白蚁活动的装置。
2.15  监测控制技术
在白蚁活动或潜在活动的区域内，设置监测装置对白蚁活动进行监测，在监测装置中发现一定数量的白蚁后，通过喷粉、投放饵剂等处理，有效控制白蚁种群的白蚁防治技术。
2.16  白蚁危害分布图
标注有白蚁危害迹象位置、白蚁活体发现位置、建筑结构受损位置等相关白蚁危害信息的示意图。
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3基本规定

3.1  根据《中华人民共和国文物保护法》《苏州市古建筑保护条例》等法律法规的相关规定，在白蚁危害排查中遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则，避免损坏原有构件，谨慎使用检查工具。
3.2  白蚁危害排查坚持“全面覆盖、由内及外、由表及里、无损优先”的原则。
3.3  排查中应落实安全责任，按照相关规定做好安全防护措施。
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4白蚁危害排查

4.1  排查应以建筑单体为单位，对室内及室外进行综合检查。
4.2  排查可采用人工询问、目视检查、敲击辨识、探针探查、无损检测、监测控制等方法。
4.3  排查应包括下列主要内容：
1 白蚁危害种类；
2 白蚁活动迹象及范围；
3 白蚁危害部位及结构损坏程度；
4 白蚁分飞和筑巢情况；
5 木材腐朽、结构性裂缝、渗漏点等情况；
6 周边环境白蚁分布和危害情况。
4.4  排查应收集以下内容：
1 基本信息：建筑名称、地址、建造年代、建筑结构、保护等级、建筑面积等；
2 木材种类：松木、杉木、柏木、楠木、樟木、橡木等；
3 环境状况：城市、河湖边、山区、树林等；
4 白蚁危害情况：蚁情、维护及防治历史等。
[bookmark: _Hlk205758063]4.5  基于建筑特性，对以下五类高风险区域进行重点检查：
1 木-土/石接触点：嵌墙、贴墙、接地木构件等；
2 潮湿区域：水体邻近区（水池、水井）、渗漏区、密闭潮湿区（地下室、厨房、卫生间）等；
3 隐蔽结构：梁枋榫卯节点、斗拱、草架及天花板上部等；
4 隐患部位：存在潮湿、腐朽或裂缝等情况的木构件；
5 建筑与外环境相邻的位置：近绿化带墙体、旧木料堆放点周边等。
4.6  排查按室内和室外分步骤展开，检查是否有蚁路、通气孔、分飞孔、变色空鼓等情况：
4.6.1  室内排查
1 地面：检查木地板、木楼板（特别是靠近墙体处）、砖石等铺贴层缝隙；
2 墙体：检查砖墙与木构件交接处、木隔断、板壁、墙根、木装修层等；
3 木构件：检查梁、枋、檩、木承重等承重木构件及椽、雀替、木门窗、地栿等非承重木构件。重点是榫卯结合处、梁柱节点、梁檩搁置点、屋面椽条端头、斗拱内部缝隙等；
4 家具与陈设：检查固定或大型木家具的背部和底部等；
5 楼梯：检查楼梯踏板、扶手、栏杆等。重点是楼梯间整体环境及地面与楼梯的接触部位；
6 天花、草架与藻井：检查天花背面、天花边缘与墙体交接处、草架及藻井木构件；
7 屋面：检查檐口、封檐板、望板等；
8 高处建筑构件：对于人工检查无法触及到的悬鱼、惹草、博风、山面等构件，可参考附录D采用无人机使用技术进行检查。
4.6.2  室外排查
1 绿化区域:检查绿化带及绿化树木。重点是树干基部、树木折损枝桠断面、树木表皮、枯立木、树洞及支撑木等；
2 景观设施：检查连廊、亭、木栅栏、花箱及栈道等；
3 木质材料：检查废旧木材、木桩、堆存木料及混杂木料的建筑垃圾等。
4.7  当需要进一步明确古建老宅及其周围环境中白蚁的种类及种群活动强度时，可在白蚁活动或潜在活动的区域安装监测装置，并按照有关规定做好检查维护。
4.8  排查中发现白蚁活体时，应采集白蚁标本，做好白蚁种类鉴定。
4.9  排查应按本导则附录B的规定填写《古建老宅白蚁危害排查记录表》，并编制危害分布图。
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5白蚁危害等级评定

5.1  排查工作完成后，应以建筑单体为单位，综合白蚁危害排查结果，进行白蚁危害等级评定。
5.2  评定应遵循本导则附录A规定的《古建老宅白蚁危害等级评定标准》，综合白蚁危害现状、对承重木构件的安全性影响及环境风险等因素，将危害等级划分为轻度危害（Ⅰ级）、中度危害（Ⅱ级）和严重危害（Ⅲ级）。
5.3  评定结果应作为制定白蚁防治方案的关键依据，并按要求填写至本导则附录B的《古建老宅白蚁危害排查记录表》中。
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6引用标准目录

（1） 《白蚁防治工程基本术语标准》GB/T 50768-2012
（2） 《建设工程白蚁危害评定标准》GB/T 51253-2017
（3） 《房屋白蚁防治技术标准》JGJ/T 245-2024
（4） 《房屋白蚁灭治技术规程》DB32/T 4494-2023
（5） 《古建筑木结构维护与加固技术标准》GB/T 50165-2020
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（规范性附录）
	危害程度
（等级）
	定性与影响
	客观判定指标

	轻度危害
（Ⅰ级）
	发现白蚁活动，但仅限于非承重木构件或周边环境，未入侵承重木构件。
	所有承重木构件未发现任何白蚁危害迹象，且符合以下情况之一的：
1、发现白蚁活体或危害迹象；
2、危害仅存在于室内物品、装饰性木构件或建筑周边环境。

	中度危害
（Ⅱ级）
	白蚁已入侵承重木构件，但仅局部危害，尚未对木构件整体安全性构成严重威胁。
	在承重木构件结构上发现白蚁危害迹象，且符合以下情况之一的：
1、危害迹象仅限于表面的蚁路、泥被、泥线等痕迹，或仅蛀蚀木构件表层的粉饰层、贴饰层；
2、蛀蚀范围小于该木构件整体体积的1/3,且敲击辨识声音沉闷扎实，无空洞感。

	严重危害
（Ⅲ级）
	白蚁对承重木构件造成大规模或深度破坏，已明显影响其完整性，存在安全隐患。
	在承重木构件结构上发现白蚁危害迹象，且符合以下情况之一的：
1、蛀蚀范围大于等于该构件体积的1/3；
2、敲击危害部位，有明显的空洞声；
3、木构件已出现肉眼可见的变形或结构性裂缝。


注1：本标准的等级评定遵循“就高不就低”原则。当现场情况同时符合多个等级的指标时，应以其中最高等级作为最终评定结果。
注2：承重木构件上的危害是评定的关键。一旦在承重木构件上发现白蚁危害，则至少评定为中度危害（Ⅱ级）。
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（规范性附录）
表 B.1 建筑基本信息表
	[bookmark: _Hlk208952972]建筑名称
	

	地    址
	

	管理/使用单位
	
	联系人/联系方式
	

	建造年代
	
	建筑结构
	

	区域面积
	
	建筑面积
	

	保护等级
	□国家级 □省级 □市县级 □其他 _________
	幢    数
	

	木材种类
	□松木 □杉木 □柏木 □楠木 □樟木 □橡木  □其他 _______

	环境状况
	□城市 □河湖边 □山区 □树林  □其他                                                      
简述：


	白蚁危害情况
	蚁    情：□曾有白蚁 □现有白蚁 □无白蚁  种类：             
维护历史：□整体修缮  □局部木构件更换
防治历史：□预防      □灭治
简述：



	备注
	

	排查人员
	
	排查时间
	


填表说明：
1木材种类：建筑物木构件使用的主要木材种类，可多选。
2白蚁危害情况：请在简述中注明维护、防治的大致时间、范围或处理方式。


B.2 排查结果记录表
建筑名称（幢号）：                                              
	[bookmark: _Hlk208955918]分部位排查结果

	区域
	部位
	检查结果

	
	
	正常
	隐患/为害(请按“填写说明”格式填写)

	室
内

	地面
	□
	(例：H-散-西南角地砖缝/1处)

	
	墙体
	□
	(例：Y-西侧墙根潮湿/1处)

	
	木构件
	□
	(例：Y-中间梁腐朽/1处)

	
	家具与陈设
	□
	(例：H-乳-衣柜背后/1处)

	
	楼梯
	□
	(例：Y-南侧楼梯间/2处)

	
	天花/草架/藻井
	□
	(例：Y-东北角天花潮湿/1处)

	
	屋面
	□
	(例：Y-西南角檐口/2处)

	
	高处建筑构件
	□
	(例：H-乳-山面/1处)

	室外
	绿化
	□
	(例：H-土-房屋东侧树根/1处)

	
	景观
	□
	(例：H-土-房屋东侧连廊/1处)

	
	木质材料
	□
	(例：H-土-房屋东侧废旧木材/1处)

	
	监测装置
	(例：编号C-01，未见白蚁；编号C-02，散白蚁，已施药)

	其    他
	(例：Y-院外旧木料堆潮湿/1处)

	白蚁危害情况统计与评估

	统计/评估项目
	数量（处）
	主要分布部位/风险说明

	为害点总计
	
	种类分布：散白蚁 ______ 处； 乳白蚁 ______ 处； 
土/大白蚁 ______ 处； 无法判断 ______ 处。

	隐患点总计
	
	

	白蚁危害情况
	[bookmark: _Hlk209534614]□ 无危害  □ 轻度危害（Ⅰ级） □ 中度危害（Ⅱ级） □ 严重危害（Ⅲ级）

	附       件

	附件清单： 危害分布图编号________  其他 _________________________________

	排查人员：（签字）                                               排查日期：    年   月   日

	审核人员：（签字）                                               审核日期：    年   月   日

	排查单位：（盖章）


填表说明：
1 检查结果“隐患/为害”栏填写规范（请严格遵循以下格式）：
格式：[类型代码]-[种类](可选)-[位置]/[数量]处；...（多个问题用分号“；”隔开）；类型代码：Y-隐患、H-为害；种类 (仅“H”使用)：散、乳、土、判 (分别代表散白蚁、乳白蚁、土白蚁、无法判断)
示例：
Y-东北角天花潮湿/1处；(表示：1处隐患，位置在东北角天花，问题是潮湿)
H-散-东南角柱/1处；(表示：1处为害，位置在东南角柱，种类是散白蚁)
H-判-地板下/1处，标本号：2024052701；(表示：1处为害但不知种类，已采集标本，并记录了标本号)
2 监测装置：安装时：填写安装编号，并在示意图中标明位置。复查时：按编号填写检查结果，如：“编号C-01，未见白蚁；编号C-02，散白蚁，已施药”。
3 其他：表格中未列出的位置发现问题，按上述第1条规则填入此栏。
4 白蚁危害情况统计与评估：所有数据应严格依据填写完成的“分部位排查结果”进行汇总、统计和填写，确保数据来源准确。


[bookmark: _Toc329][bookmark: _Toc12413]附录C               苏州市常见危害房屋的白蚁种类
（资料性附录）
	种类
	兵蚁形态
	危害特征
	分飞期

	黄胸散白蚁
Reticulitermes
flaviceps (Oshima)
	头黄褐色，上颚紫褐色，头壳长方形，额峰略隆，上颚军刀状，右颚端几未弯，左颚端稍弯。前胸背板近梯形，中区毛约20根
	群体小而分散，蛀食木材成不规则的坑道。危害部位一般近地面潮湿木构件
	2~4月
中午前后分飞

	黑胸散白蚁
Reticulitermes chinensis（Snyder）
	头黄褐色，上颚赤褐色，头壳长方形，额峰平坦或隆起，上颚稍粗，额端略弯，前胸背板梯形，中区毛约6根
	危害程度较黄胸散白蚁重，可危害到建筑物的较高部位
	4~5月
中午前后分飞

	台湾乳白蚁
Coptotermes formosanus
（Shiraki）
	头淡黄褐色，卵形、椭圆形至圆形，但多为梨形，额部具明显的额孔，受扰时分泌乳状液体，额孔每侧具2根短毛。上颚镰刀形，左上颚基部有一深凹刻，触角14~16节
	木材被蛀食后，外表似完好，内部多成条形沟状。巢较大，筑于室内地下、受害物中或树干和树根下。有主、副巢之分。高层建筑物有水源处亦可筑巢
	5~6月
闷热的傍晚分飞

	黑翅土白蚁
Odontotermes formosanus
(Shiraki)
	头卵圆形，上颚赤褐色、镰刀形，左上颚端较弯，内缘中段前具一明显小齿，上唇舌状。前胸背板元宝形，前缘和后缘中央均有明显的凹刻
	筑巢于地下1~2m，主巢附近有菌圃，主要危害山地旁的房屋
	多在5~6月
雷雨中或大雨后的傍晚分飞



[bookmark: _Toc207050262][bookmark: _Toc20886][bookmark: _Toc1125]附录D                     无人机使用技术
（资料性附录）
对于高处的梁、枋、檩、椽、斗拱、檐口、封檐板、望板等人工难达部位，可借助行业级无人机，搭载高分辨率相机及红外热成像模块，通过AI识别软件分析以下痕迹：泥被覆盖区（热成像温差≥2℃）；分飞孔集群（可见光影像识别孔洞）；蛀蚀凹陷（三维点云模型检测表面变形）。
必要时无人机悬停（距构件≥30 cm），伸入内窥镜（管径≤3 mm）探查梁枋榫卯缝隙内部蛀道及活蚁。
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