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前  言
为贯彻《市政府办公室转发关于加快推进建筑信息模型（BIM）应用的指导意见的通知》（苏府办〔2020〕321 号）、《市住房城乡建设局关于进一步加强苏州市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知（苏住建办〔2021〕17 号）等要求，推进建筑信息模型（以下简称“BIM”）技术全市域推广，规范建设工程BIM城建档案交付内容，促进BIM城建档案平台的信息交换与共享，市住房和城乡建设局组织有关单位专题研究，经反复讨论和修改，制定了本导则试行版。
本导则共分4章，主要内容包括：术语、基本规定、BIM技术规定、交付物等，适用于苏州市范围内建设工程BIM模型归档的交付和管理。
《导则》由苏州市住房和城乡建设局编制并负责指导实施。
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1  术语
1.1 建筑信息模型

在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。简称 BIM 模型。

1.2 建筑信息模型软件

对建筑信息模型进行创建、使用、管理的软件。简称 BIM 软件。

1.3 工程对象

构成建设工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集合。

1.4 模型单元

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表达。

1.5 模型架构

组成建筑信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

1.6 模型精细度

建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

1.7 几何表达精度

模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

1.8 信息深度 
模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

1.9 几何信息
建筑模型内部和外部空间结构的几何表示。
1.10 非几何信息
除几何信息之外的所有信息的集合。
1.11 交付物
在建筑设计工作中，应用BIM并按照一定设计流程所产生的设计交付成果，包括建筑、结构、机电等多种BIM模型和与之对应的图纸、信息表格，以及综合协调、模拟分析、可视化等成果文件。
1.12 全过程BIM监管平台
指苏州市住房和城乡建设局为推进全市建设项目BIM技术全过程应用而打造的监管平台。
2  基本规定
2.1  一般规定

2.1.1  苏州市建设工程BIM档案归档导则 （以下简称 “本导则 ”）是对苏州市建设工程项目在BIM归档成果的内容构成、质量标准、模型深度等方面的规定和要求。交付的BIM档案应满足本交付标准的相关规定和要求。
2.1.2  建设单位对归档BIM模型的合规性、完整性和准确性等内容负总责，归档模型应符合工程项目的使用需求。使用需求应包括运营、维护及档案利用等。
2.1.3  归档BIM模型宜基于施工过程模型形成，归档BIM模型应与工程项目交付实体一致，包含工程变更，并附加或关联相关验收资料及信息。
2.2  文件组织
模型文件应根据归档要求进行文件组织，对模型间、模型与其他交付物的关联关系进行规划。如建筑安装工程，宜按建筑单体、场地等分别建模，多个建筑单体共有的、连通的地下室宜整体建模，地上部分应按建筑单体分别建模。
2.2.1  BIM模型内所有模型单元应按照竣工信息模型层级的逻辑关系进行组合。
2.2.2  不同专业的模型宜按专业进行拆分。
2.3  命名规则
2.3.1  归档模型的命名应简明且易于辨识。
2.3.2  归档交付物的文件夹和电子文件的命名应符合国家标准及苏州现行规范要求。
（1）文件夹命名应包含项目名称、项目子项或分区、专业等字段；
（2）电子文件命名应包含项目子项、专业、自定义说明等字段。
2.3.3  归档交付物的文件夹和电子文件的命名，应便于识别、查阅与搜索。文件夹名称长度不宜过长，命名格式可按照以下类别：
（1）文件夹命名参照下表
表2.3.3-1文件夹目录层级关系表
	层级
	名称

	一级目录
	项目名称

	二级目录
	子项或分区名称

	三级目录
	专业目录

	四级目录
	自定义(日期、序号等)


示例： 图2.3.3-1建筑安装工程电子文件夹示意图
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 图2.3.3-2市政基础设施工程电子文件夹示意图
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（2）模型文件命名参照下表：
表2.3.3-2 建筑安装工程模型文件命名示例
	项目名称
	子项或区域名称
	专业
	文件拓展名

	XX博物馆
	主体结构
	建筑
	......

	XX博物馆_主体结构_建筑.rvt


（3） 拆分模型的命名：
拆分文件的命名宜由项目名称、子项名称、专业和文件扩展名组成,如下表。
表2.3.3-3 建筑安装工程模型拆分文件命名示例
	项目名称
	子项名称
	专业
	楼层
	文件拓展名

	XX花园
	3#楼
	建筑
	1F
	......

	XX花园_3#楼_1F_建筑.rvt


2.3.4  模型构件单元的名称宜由工程对象名称和工程对象的主要特性值等字段组成，其间宜以下划线“_”隔开。模型构件单元命名宜包括类别、名称、尺寸，并宜与设计或实际工程名称一致，并可反映其关键参数，例如“墙_剪力墙_300mm”，“排风机_轴流式_1000m³/h”。构件命名字段可符合下列规定：
（1）构件名称应规范用语，应符合现行国家标准；当需要为多个同一类型模型单元进行编号时，可在此字段内增加序号，序号应依照正整数依次编排；
（1）描述字段中应加入构件的详细信息，并应与设计图纸保持一致，其他信息可自定义；
（2）关于标高、材质、构件标号属性和混凝土强度等级等描述在属性列表中体现，在名称中不做要求。
具体案例如下：
以柱编号为KZ1，截面尺寸600×600的钢筋混凝土现浇框架柱为例：
 eq \o\ac(□,Z)_ eq \o\ac(□,K)

 eq \o\ac(□,Z)

 eq \o\ac(□,1)_ eq \o\ac(□,6)

 eq \o\ac(□,0)

 eq \o\ac(□,0)× eq \o\ac(□,6)

 eq \o\ac(□,0)

 eq \o\ac(□,0)


图2.3.4-1 柱构件命名图
以楼梯编号为LT1为例：
 eq \o\ac(□,T)_ eq \o\ac(□,L)

 eq \o\ac(□,T)

 eq \o\ac(□,1)

图2.3.4-2 楼梯构件命名图
2.4  编码要求
2.4.1  模型单元的属性信息应包含分类和编码,具体编码分类参考《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269 。

（1）建筑安装工程编码应符合表2.4.1-1的规定。
表 2.4.1-1  建筑安装工程专业代码
	专业名称

（中文）
	专业名称

（英文）
	专业代码

（中文）
	专业代码

（英文）

	规划
	Planing
	规
	PL

	总图
	General
	总
	G

	建筑
	Architecture
	建
	A

	结构
	Structural
	结
	S

	给排水
	Plumbing
	水
	P

	暖通
	heating ventilation and air-conditioning
	暖
	M

	电气
	Electrical
	电
	E

	智能化
	Telecommunications
	通
	T

	动力
	Dynamics
	动
	D

	消防
	Fire Protection
	消
	F

	勘察
	Investigation
	勘
	V

	景观
	Landscape
	景
	L

	室内装饰
	Interior Design
	室内
	I

	绿色节能
	Green Building
	绿建
	GR

	环境工程
	Environmental Engineering
	环
	EE

	其他专业
	Other Disciplines
	其他
	X


（2）市政基础设施工程编码应符合2.4.1-2所示.
表 2.4.1-2 市政基础设施工程专业代码
	专业名称
（中文）
	专业名称
（英文）
	专业代码
（中文）
	专业代码
（英文）

	道路
	Road
	道路
	RD

	桥梁
	Bridge
	桥梁
	BR

	隧道
	Tunnel
	隧道
	TU

	管廊
	Utility Tunnel
	管廊
	UT

	管线
	Municipal Pipeline
	管线
	MP

	厂站
	Plant station
	厂站
	PS

	建筑
	Architecture
	建筑
	A

	结构
	Structure
	结构
	S

	给排水
	Plumbing
	给排水
	P

	暖通
	HVAC
	暖通
	M

	电气
	Electrical
	电气
	E

	消防
	Fire Protection
	消防
	F

	智能化
	Telecommunications
	智能化
	T

	景观
	Landscape
	景观
	L

	工艺
	Process
	工艺
	PR


	总图
	General
	总
	G

	仪控
	Instrumentation and Control
	仪
	I

	燃气
	Gas
	燃
	NG

	热力
	Heating
	热
	H

	其他专业
	Other Disciplines
	其他
	X


3  BIM技术规定
3.1  一般规定
3.1.1  归档建筑信息模型宜基于施工图建筑信息模型创建，并与竣工图一致。
3.1.2  项目坐标系应唯一，所有模型应采用同一个项目坐标系建模和协同，模型互相链接后应可以整合成完整的项目模型。 
3.1.3  建筑信息模型均应使用统一的公制单位，各度量单位具体要求如下： 

（1）长度单位为毫米（mm），保留 1 位小数； 

（2）标高单位为米（m），保留 3 位小数； 

（3）面积单位为平方米（㎡），保留 2 位小数；  

（4）体积单位为立方米（m³），保留 3 位小数；  

（5）角度单位为度（°），保留 2 位小数；  

（6）坡度单位为度（°），保留 2 位小数。 

3.2  模型精细度
3.2.1  建筑信息模型的精细度由精度和深度组成，包含几何信息和属性信息两个维度。

3.2.2  建筑信息模型的精细度应根据归档要求进行合理的确定。 

3.2.3  几何信息表达精度等级划分： 

表 3.2.3几何信息表达精度等级划分

	等级 
	代号 
	几何表达精度要求 

	1 级几何表达精度
	G1
	满足二维化或者符号化识别需求的几何表达精度。

	2 级几何表达精度 
	G2 
	满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度。 

	3 级几何表达精度 
	G3 
	满足建造、安装流程、釆购等精细识别需求的几何表达精度。

	4 级几何表达精度 
	G4 
	满足制造加工等高精度识别需求的几何表达精度。 


3.2.4  属性信息表达深度等级划分： 

表 3.2.4 属性信息表达深度等级划分 

	等级 
	代号 
	等级要求 

	1 级信息深度 
	N1 
	需要至少包含以下内容： 

· 项目信息 

· 模型单元信息 

	2 级信息深

度 
	N2 
	修订和补充 N1 等级信息.增加： 

· 系统信息 

	3 级信息深度 
	N3 
	修订和补充 N2 等级信息.增加： 

· 建造安装信息 

· 生产信息 

	4 级信息深度 
	N4 
	修订和补充 N3 等级信息.增加  

· 资产信息 

· 维护信息 


3.3  颜色定义
3.3.1  模型单元可根据工程对象的系统分类设置颜色，一级系统之间的颜色差别应显著，便于视觉区分；二级系统可采用从属于一级系统色系的颜色。建筑安装工程专业系统颜色设置宜参照附录E规定。市政基础设施工程专业系统颜色设置宜参照附录F规定。
3.3.2  本导则中未作要求的模型颜色可由项目建设方自定义，并应在模型使用说明书中中说明定义的方法。
4  交付物
4.1  基本规定
4.1.1  归档的BIM档案文件应包含工程竣工模型、模型使用说明书和模型自检报告（自检报告见附录G）。
4.1.2  交付物应满足本要求相关章节的规定。
4.1.3  交付物在交付前应当清理并消除冗余信息。
4.1.4归档交付的 BIM 模型宜根据工程特点和实际需求按单体及专业进行分别提交。
4.2  交付要求
4.2.1  归档模型的模型单元几何信息深度等级应符合本标准附录A和附录B的规定。
4.2.2  归档模型的模型单元属性信息深度等级应符合本标准附录A和附录B的规定。
4.2.3  归档模型的模型单元属性信息，应满足档案管理需求，宜符合附录C和附录D的规定。

4.2.4  归档的模型宜提交模型使用说明文件，模型使用说明文件应包含必要告知的相关信息和注意事项，宜符合表 4.2.4 的规定。
表 4.2.4模型使用说明内容
	序号
	项次
	内容

	1
	项目基本信息
	项目概况

	
	
	组织构成

	
	
	所使用软件基本说明

	
	
	所使用软件版本

	2
	模型文件的组织方式
	模型文件的架构关系

	
	
	模型文件的整体架构图

	
	
	模型定位基点与标高

	3
	模型文件视图使用说明
	各专业的审阅视图名称

	
	
	各视图的用途

	4
	其他需要说明的事项
	根据项目需要补充

	5
	编码说明
	根据实际情况补充


4.2.5  归档BIM资料应符合下列规定：
（1） 建设单位应对资料内容的真实性、准确性、完整性、有效性负责；

（2）归档资料应为电子文件，以电子数据(其中BIM模型格式为.RVT、.FBX、.IFC。模型使用说明书和自检报告为PDF、JPEG格式)形式交付，其文字、图表、印章应清晰可读；
4.2.6  自检报告文档应符合下列规定：
（1）在模型交付前，应对其进行内部审核，并提交相应检查报告；
（2）模型检查报告应包含几何精度检查、属性数据完整性和准确性检查、图形和属性数据一致性检查、完整性检查等内容。

4.2.7  除上述资料外，对其他需要交付的电子数据，应按相关主管部门要求予以交付。
4.3  BIM+城建档案平台交付要求
4.3.1  归档模型应以源格式进行交付，当源格式不能满足BIM平台要求时，应同步交符合BIM平台要求的交换格式。

4.3.2  模型文件的三维视图需为默认三维视图，应删除多余三维视图，交付物应完成自检后上传至苏州市建设项目全过程BIM监管平台中城建档案模块，并进行轻量化转换。

4.3.3  模型文件应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，模型互相链接后应可以整合成完整的项目模型。

4.3.4  模型上传至苏州市建设项目全过程BIM监管平台中城建档案模块时，应输入链接关系完整的模型中轴线交点信息，应包点坐标 X 值（m）、点坐标 Y 值（m）、项目高程（m）、图纸纵坐标与指北针的顺时针角度（°）4 个信息。

附录 A  竣工模型交付深度(建筑安装工程)
表 A-1 场地分部工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	场地
	控制线
	用地红线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	道路红线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	其他必要规划控制线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	地形（现状） 
	点云/正射影像图
	/
	/
	0（可选）
	

	
	道路
	道路铺面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	道路轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	车辆收费系统
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	车库道路出入口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	停车场
	停车场路面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	停车场、停车库轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	广场
	广场、硬地的轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	人行道
	人行道轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	室外活动区
	——
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	园林景观
	绿地轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	景观水域及水体轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	


	
	场地附属设施
	消火栓
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防登高面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排水口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	围墙和大门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	现场设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	场地桥梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	现场检查设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	场地特制品
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管道配建和连接件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	仪表
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	构筑物
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	构筑物投影轮廓线
	G1
	N1
	M（必选）
	

	
	
	设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备接口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	室外消防设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	安装附件
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 A-2 建筑工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	建筑
	外墙
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他主要构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	内墙
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他主要构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	柱
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他主要构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	幕墙
	嵌板（玻璃、百叶）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	主要支撑构件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	门/窗
	嵌板（玻璃、百叶）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框材
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	屋面
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防水层
	G2
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	楼/地面
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防水层
	G2
	N3
	0（可选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	顶棚
	板材
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	主要支撑构件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	楼梯/台阶
	梯段/平台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏杆/栏板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	坡道
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏杆/栏板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	排水沟
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	集水井
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	栏杆
	扶手
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏板护栏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	雨蓬
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	主要支撑构件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	阳台、露台
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他构造层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层/装饰层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	设备安装孔洞
	孔洞
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	建筑房间
	功能区域/区域组合
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	空间
	功能空间/空间组合
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 A-3 结构工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	结构
	基础
	独立基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	条形基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	筏板基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桩基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	各类设备基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防水板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	承台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	锚杆
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排水沟、集水坑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢筋
	/
	N3
	0（可选）
	

	
	混凝土结构
	混凝土梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土斜撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	节点
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	预埋件、洞口、套管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢筋
	/
	N3
	0（可选）
	

	
	钢结构
	钢梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢骨梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢骨柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢结构杆件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢檩条
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	拉索
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	楼承板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	节点
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	预埋件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	木结构
	-
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	砌体结构
	砌体结构
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底框结构
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	坡道楼梯
	-
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 A-4 给排水工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	给排水
	供水设备
	水箱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	加压设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	加热贮热设备
	热水器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	换热器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	太阳能集热设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	加热贮热水罐
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热水机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热泵机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	排水设备
	提升设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	隔油设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	水处理设备
	软化水设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	过滤设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	膜处理设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	地下水有毒物质去除设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消毒设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	冷却塔
	冷却塔
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	消防设备
	消防水泵
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	高位消防水箱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防增压稳压给水设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防水泵接合器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消火栓
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	喷头
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	报警阀组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	水流指示器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	试水装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	减压孔板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	大空间智能型主动喷水灭火装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	固定消防炮
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	细水雾灭火设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	气体灭火设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	泡沫灭火设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防器材
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防水池
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	管道和管道附件
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	仪表
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	过滤器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	旋流防止器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	吸水喇叭口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	波纹补偿器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	可曲挠橡胶接头
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	金属软管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	存水弯
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	清扫口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	通气帽
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	雨水斗
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	套管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	支吊架
	G3
	N3
	C（条件必选）
	

	
	卫浴装置
	-
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 A-5 暖通工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	暖通
	冷热源设备 
	冷水机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	溴化锂吸收式机组 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	换热设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热泵
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	锅炉
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	单元式热水设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	蓄热蓄冷装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	水系统设备
	冷却塔
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	水泵
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	膨胀水箱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	自动补水定压装
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	软化水器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	集分水器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	供暖设备
	散热器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	暖风机.
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热空气幕
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	空气加热器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	通风、除尘及防排烟设备
	风机
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	换气扇
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	风幕
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	除尘器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	空气调节设备
	组合式空调机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	新风热交换器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	新风处理机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	风机盘管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	变风量末端 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	多联式空调机组 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	房间空调器 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	单元式空调机 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	冷冻除湿机组 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	加湿器 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	精密空调机 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	空气净化装置 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	管路及管路附件
	管道 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	风管 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	保温
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	集气罐 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	热量表 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消声器 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	补偿器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	变风量末端 
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管道支撑件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备隔振
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	风道末端
	风口
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 A-6 电气工程模型单元交付深度
	专业
	工程对象 
	几何信息深度 
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	电气
	配变电所
	长配电所布置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	10 kV 配电装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	配电变压器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	低压配电装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电力电容器装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	直流屏、信号屏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	自备应急
	自备应急柴油发电机组
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电源
	应急电源装置（EPS）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	不间断电源装置（UPS）
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	低压配电
	低压电器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	低压配电线路
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	低压配电系统的电击防护
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	成套控制装置
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电气系统器件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电气照明
	照明光源
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明灯具
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明供电设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明配电线路
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	
	照明控制设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	照明控制线路
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	
	消防应急照明和疏散指示设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防应急照明线路
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	建筑物防雷、接地和特殊场所的安全防护
	防雷接闪器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防雷引下线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	接地网
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防雷击电磁脉冲
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	通用电力设备接地及等电位联结
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	配电线路及线路敷设
	线槽布线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电缆桥架布线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	封闭式母线布线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电线，电缆配线管≥D70
	G3
	N3
	C（条件可选）
	

	
	
	电线、电缆配线管≤D50
	G3
	N3
	0（可选）
	

	
	
	电缆电线敷设器材支吊架
	G3
	N3
	0（可选）
	


附录 B  竣工模型交付深度(市政基础设施工程)
表 B-1  道路专业
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	道路
	路线
	三维空间路线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	路基
	路基
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	边坡
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	路面
	面层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	机动车道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	非机动车道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	人行道
	G2
	-
	M（必选）
	

	
	
	分隔带
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	硬路肩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	土路肩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	缘石
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	平石
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	绿化带
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	附属
	交通标志
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标牌
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	护栏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	公交车站
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	轨道交通车站
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 B-2  桥梁专业
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	桥梁
	上部结构
	主梁
	G2
	N3
	M（必选）
	

	
	
	横梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	横隔板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桥面板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	湿接缝
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	下部结构
	桩基
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	承台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墩柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墩帽
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	盖梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	支座垫石
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	支座
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桩系梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墩系梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桥台
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	耳墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	背墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	桥面附属
	桥面铺装
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	伸缩缝
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	人行道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防撞护栏
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	栏杆
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	桥头搭板
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 B-3  隧道专业
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	隧道
	围护结构
	结构柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	围护桩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	主体结构
	顶板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	侧墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	中隔墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架柱
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 B-4  管廊专业
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	管廊
	围护结构
	结构柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	围护桩
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	钢支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	混凝土支撑
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	主体结构
	定测线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	顶板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	中板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	侧墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	中隔墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	垫层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	框架柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	附属用房
	垫层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	底板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	窗
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	楼梯
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	屋顶
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	其他
	G3
	N3
	M（必选）
	


表 B-5  市政管线专业
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	市政管线
	给水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	消防栓
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	雨水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排放口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	雨水篦
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	污水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	排放口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	进水口
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电气
	电气设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电气桥架
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电缆沟
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	燃气
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	调压器
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	热力
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	检查井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	补偿器
	G3
	N3
	M（必选）
	


表B-6  给水排水厂站工程
	专业
	分部
	分项
	几何信息深度
	属性信息深度
	约束条件
	备注

	厂站
	工艺
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	工艺设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	电气
	电气设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电气桥架
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	电缆沟
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	建筑
	墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	门、窗
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	楼梯、台阶
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	屋面、楼地面
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	结构
	板
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	梁
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	柱
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备基础
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	暖通
	风管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	水管
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门附件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	给排水
	管道
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	管井
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	设备
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	阀门附件
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	道路
	路线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	面层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	基层
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	路基
	G3
	G2/N3
	M（必选）
	

	
	
	边坡
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	挡土墙
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标志
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	交通标线
	G3
	N3
	M（必选）
	

	
	
	防护设施
	G3
	N3
	M（必选）
	


附录 C 模型单元属性信息（建筑安装工程）
表 C-1  项目基本信息
	属性项
	类型
	说明

	项目编号
	字符型
	输入值

	项目名称
	字符型
	输入值

	建设地址（区）
	枚举型
	属性值：1 XX区

	建设地址（街道）
	枚举型
	属性值：1 XX镇

	建设地址（路、街）
	字符型
	输入值

	建设单位及负责人
	字符型
	输入值

	设计单位及负责人
	字符型
	输入值

	施工单位及负责人
	字符型
	输入值

	监理单位及负责人
	字符型
	输入值

	基点坐标（x,y,z）
	浮点数
	输入值

	专业
	枚举型
	属性值：1 建筑专业、2 结构专业、3 给排水专业、4 暖通专业、5 电气专业


表 C-2  建筑专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	建筑名称/编号
	字符型
	输入值

	项目类型
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建

	建筑功能
	字符型
	输入值

	建筑高度
	字符型
	输入值

	建筑面积
	字符型
	输入值

	底层单体建筑基点坐标及高程
	字符型
	输入值

	建筑层数
	字符型
	输入值

	耐火等级
	浮点数
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 C-3  结构专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	桩承载力
	字符型
	输入值

	剪力墙混凝土强度
	字符型
	输入值

	结构梁混凝土强度
	字符型
	输入值

	结构板混凝土强度
	字符型
	输入值

	楼(屋)面荷载
	字符型
	输入值

	结构类型
	字符型
	输入值

	结构层数
	字符型
	输入值

	耐火等级
	浮点数
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 C-4  暖通专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	设计冷负荷
	字符型
	输入值

	设计热负荷
	字符型
	输入值

	换气次数
	字符型
	输入值

	气流组织
	字符型
	输入值

	设计风量
	字符型
	输入值

	室外空气计算参数
	字符型
	输入值

	室内设计参数
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 C-5  给排水专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	压力
	字符型
	输入值

	生活水箱容量
	字符型
	输入值

	消防水池容量
	字符型
	输入值

	喷水强度
	字符型
	输入值

	持续喷水时间
	字符型
	输入值

	使用人数
	字符型
	输入值

	用水定额
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 C-6  电气专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	负荷等级
	字符型
	输入值

	负荷容量
	字符型
	输入值

	电压等级
	字符型
	输入值

	应急照明持续时间
	字符型
	输入值

	照度标准值
	字符型
	输入值

	防雷类别
	字符型
	输入值

	雷电防护等级
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 C-7  智能化专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	系统功能
	字符型
	输入值

	系统形式
	字符型
	输入值

	接口形式
	字符型
	输入值

	通信协议
	字符型
	输入值

	系统主机房位置
	字符型
	输入值

	安全技术防范系统设计风险等级
	字符型
	输入值

	视频安防监控系统图像存储容量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 C-8  动力专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	供热量
	字符型
	输入值

	供热介质
	字符型
	输入值

	供热参数
	字符型
	输入值

	锅炉台数
	字符型
	输入值

	柴油发电机房储油量
	字符型
	输入值

	热交换站负荷
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


附录 D  模型单元属性信息（市政基础设施）
表 D-1  项目基本信息
	属性项
	类型
	说明

	项目编号
	字符型
	输入值

	项目名称
	字符型
	输入值

	建设地址（区）
	枚举型
	属性值：XXX

	建设地址（街道）
	枚举型
	属性值：XXX

	建设地址（路、街）
	字符型
	输入值

	建设单位及负责人
	字符型
	输入值

	设计单位及负责人
	字符型
	输入值

	施工单位及负责人
	字符型
	输入值

	监理单位及负责人
	字符型
	输入值

	基点坐标（x,y,z）
	浮点数
	输入值

	专业
	枚举型
	属性值：1 道路专业、2 桥梁专业、3 隧道专业、4 管廊专业、5 电力专业、6 工艺专业、7 热力专业


表 D-2  道路专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	道路名称/编号
	字符型
	输入值

	项目类型
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建

	道路等级
	字符型
	输入值

	设计车速
	整数
	输入值，单位：km/h

	标准横断面形式
	字符型
	输入值

	起点桩号
	字符型
	输入值

	终点桩号
	字符型
	输入值

	长度
	浮点数
	输入值

	平曲线
	字符型
	输入值

	竖曲线
	字符型
	输入值

	道路横坡（超高）
	字符型
	输入值

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-3  桥梁专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	桥梁名称/编号
	字符型
	输入值

	项目类型
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建

	桥梁类型
	字符型
	输入值

	起点桩号
	字符型
	输入值

	终点桩号
	字符型
	输入值

	跨径
	浮点数
	输入值

	标准横断面形式
	字符型
	输入值

	桥梁端部梁顶标高
	浮点数
	输入值

	桥梁纵坡
	浮点数
	输入值

	桥梁横坡（超高）
	字符型
	输入值

	洪水位最高水位
	字符型
	输入值

	河道通航等级
	枚举型
	属性值：1 I级、2 II级、3 III级、4 IV级、5 V级、6 VI级、7 Ⅶ级、8 等级外

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-4  隧道专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	隧道名称/编号
	字符型
	输入值

	项目类型
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建

	隧道类型
	字符型
	输入值

	起点桩号
	字符型
	输入值

	终点桩号
	字符型
	输入值

	敞口段长度
	浮点数
	输入值

	覆土段长度
	浮点数
	输入值

	标准横断面形式
	字符型
	输入值

	净空高度
	浮点数
	输入值

	底标高
	浮点数
	输入值

	隧道纵坡
	浮点数
	输入值

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-5  管廊专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	管廊名称/编号
	字符型
	输入值

	项目类型
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建

	管廊类型
	字符型
	输入值

	起点桩号
	字符型
	输入值

	终点桩号
	字符型
	输入值

	长度
	浮点数
	输入值

	标准横断面形式
	字符型
	输入值

	顶板厚度
	浮点数
	输入值

	底板厚度
	浮点数
	输入值

	最大覆土深度
	浮点数
	输入值

	最小覆土深度
	浮点数
	输入值

	入廊管线规模
	字符型
	输入值

	入廊管线种类
	字符型
	输入值

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-6  电力专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	管线名称/编号
	字符型
	输入值

	管线状态
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建、3 废除

	电力类型
	字符型
	输入值

	电压
	字符型
	输入值

	电流类型
	字符型
	输入值

	长度
	浮点数
	输入值

	横断面形式
	字符型
	输入值

	起点管顶标高
	浮点数
	输入值

	终点管顶标高
	浮点数
	输入值

	最大覆土深度
	浮点数
	输入值

	最小覆土深度
	浮点数
	输入值

	是否入廊
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	安全防护措施
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-7  工艺专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	管线名称/编号
	字符型
	输入值

	管线状态
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建、3 废除

	工艺类型
	字符型
	输入值

	管线参数
	字符型
	输入值

	长度
	浮点数
	输入值

	横断面形式
	字符型
	输入值

	起点管顶标高
	浮点数
	输入值

	终点管顶标高
	浮点数
	输入值

	最大覆土深度
	浮点数
	输入值

	最小覆土深度
	浮点数
	输入值

	是否入廊
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	安全防护措施
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-8  燃气专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	管线名称/编号
	字符型
	输入值

	管线状态
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建、3 废除

	燃气类型
	字符型
	输入值

	管线参数
	字符型
	输入值

	长度
	浮点数
	输入值

	横断面形式
	字符型
	输入值

	起点管顶标高
	浮点数
	输入值

	终点管顶标高
	浮点数
	输入值

	最大覆土深度
	浮点数
	输入值

	最小覆土深度
	浮点数
	输入值

	是否入廊
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	安全防护措施
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


表 D-9  热力专业模型单元属性信息
	属性项
	类型
	说明

	管线名称/编号
	字符型
	输入值

	管线状态
	枚举型
	属性值：1 新建、2 改建、3 废除

	热力类型
	字符型
	输入值

	管线参数
	字符型
	输入值

	长度
	浮点数
	输入值

	横断面形式
	字符型
	输入值

	起点管顶标高
	浮点数
	输入值

	终点管顶标高
	浮点数
	输入值

	最小覆土深度
	浮点数
	输入值

	是否入廊
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	安全防护措施
	布尔型
	属性值：1 是、 2 否

	构件类型
	字符型
	输入值

	构件尺寸
	字符型
	输入值

	构件位置
	字符型
	输入值

	构件材质
	字符型
	输入值

	设计工程量
	字符型
	输入值

	施工信息
	验收日期
	字符型
	输入值

	
	验收情况
	字符型
	输入值

	
	实际工程量
	字符型
	输入值

	
	施工责任人
	字符型
	输入值


附录 E  模型单元颜色设置（建筑安装工程）
表E-1  通风系统构件颜色表
	序号
	分类
	二级系统名称
	颜色（RGB）

	1
	送风
	送风
	0
	128
	255

	2
	
	加压送风
	0
	204
	102

	3
	
	送风兼补风
	0
	255
	255

	4
	
	消防补风
	255
	153
	204

	5
	
	厨房补风
	0
	255
	255

	6
	
	平时补风
	0
	255
	255

	7
	
	新风兼补风
	0
	225
	0

	8
	
	新风
	0
	255
	0

	9
	采暖
	采暖
	255
	80
	80

	10
	回风
	回风
	255
	0
	255

	11
	排风
	排风
	255
	128
	0

	12
	
	排烟
	175
	175
	0

	13
	
	排风兼排烟
	175
	175
	0

	14
	
	排油烟
	160
	80
	0

	15
	
	事故兼排风
	255
	128
	0

	16
	
	厨房排风
	255
	128
	0

	17
	除尘管
	除尘管
	180
	238
	180


表E-2  空调水系统构件颜色表
	序号 
	分类 
	二级系统名称 
	颜色（RGB）

	1 
	空调水回水 
	空调热水回水 
	255
	0
	128

	2 
	
	空调冷冻水回水 
	0
	0
	255

	3 
	
	空调冷却水回水 
	0
	255
	255

	4 
	
	空调冷热水回水 
	102
	153
	255

	5 
	空调水供水 
	空调热水供水 
	255
	0
	128

	6 
	
	空调冷冻水供水 
	0
	0
	225

	7 
	
	空调冷却水供水 
	0
	255
	255

	8 
	
	空调冷热水供水 
	102
	153
	255

	9
	空调冷凝水 
	空调冷凝水
	51
	204
	204

	10
	制冷剂管道 
	制冷剂管道
	0
	0
	255

	11 
	采暖 
	膨胀水 
	128
	128
	0

	12 
	
	一次侧热水回水 
	255
	255
	0

	13 
	
	一次侧热水供水 
	255
	255
	0

	14 
	
	二次侧供暖回水 
	255
	255
	153

	15 
	
	二次侧供暖供水 
	255
	255
	153

	16 
	
	热水回水 
	255
	153
	0

	17 
	
	热水供水 
	255
	153
	0

	18 
	
	热风幕回水 
	255
	153
	0

	19 
	
	热风幕供水 
	255
	153
	0

	20 
	
	地板辐射采暖 
	255
	153
	0

	21 
	
	软化水 
	255
	204
	0

	22 
	
	定压水 
	255
	204
	0


表E-3  给排水系统构件颜色表
	序号
	分类
	二级系统名称
	          颜色（RGB）

	1
	消防
	喷淋系统
	255
	0
	255

	2
	
	气体灭火系统
	255
	0
	255

	3
	
	消火栓系统
	255
	0
	255

	4
	
	消防水炮系统
	255
	0
	255

	5
	
	细水喷雾系统
	255
	0
	255

	6
	
	雨淋系统
	255
	0
	255

	7
	废水
	重力废水
	102
	51
	0

	8
	
	压力废水
	153
	102
	0

	9
	
	餐饮压力废水
	153
	102
	0

	10
	污水
	重力污水
	0
	102
	102

	11
	
	压力污水
	0
	153
	153

	12
	
	餐饮压力污水
	0
	153
	153

	13
	通气管
	通气管
	255
	255
	204

	14
	雨水
	室内雨水
	0
	255
	255

	15
	
	室外雨水
	0
	255
	255

	16
	
	虹吸雨水
	0
	255
	255

	17
	生活供水
	生活给水
	0
	255
	0

	18
	
	生活热水
	255
	153
	102

	19
	
	自来水
	0
	255
	0

	20
	
	加压给水
	0
	255
	0

	21
	
	补水
	0
	255
	0

	22
	中水供水管
	中水供水
	128
	255
	128

	23
	软化水管
	软化水管
	255
	204
	0

	24
	太阳能
	太阳能热水供水管
	255
	153
	102

	25
	太阳能
	太阳能热水回水管
	255
	153
	102

	26
	排水
	排水
	204
	153
	0

	27
	市政
	市政直供给水
	0
	255
	0

	28
	
	市政中水给水管
	125
	255
	128

	29
	
	室外消防
	255
	0
	0

	30
	
	室外雨水
	0
	255
	255

	31
	
	室外排水
	204
	153
	0

	32
	景观
	景观给水
	0
	255
	0

	33
	
	景观雨水
	0
	255
	255


表E-4  电气系统构件颜色表
	序号 
	分类 
	二级系统名称
	颜色（RGB）

	1
	强电 
	35kV 线槽 
	255
	0
	255

	2
	
	10kV 线槽 
	255
	0
	0

	3
	
	400V 干线应急桥架 
	255
	0
	128

	4
	
	400V 干线普通桥架 
	255
	128
	192

	5
	
	密集母线线槽 
	255
	128
	64

	6
	
	动力应急桥架 
	255
	0
	128

	7
	
	动力普通桥架 
	255
	128
	255

	8
	
	梯级式应急桥架 
	255
	0
	128

	9
	
	梯级式普通桥架 
	255
	128
	192

	10
	
	照明应急桥架 
	255
	0
	1280

	11
	
	照明普通桥架
	0
	255
	0

	12
	弱电 
	建筑设备监控桥架 
	0
	0
	225

	13
	
	无线覆盖网络桥架 
	0
	128
	0

	14
	
	火灾报警桥架 
	128
	0
	255

	15
	
	广播系统桥架 
	64
	128
	128

	16
	
	弱电综合布线桥架 
	128
	0
	128

	17
	
	安防监控桥架 
	0
	128
	255

	18
	
	物业网络桥架 
	128
	128
	192

	19
	
	安防电源桥架 
	255
	128
	128

	20
	
	弱电供电电源桥架 
	0
	255
	255

	21
	
	防雷接地系统 
	153
	204
	255


附录 F  模型单元颜色设置（市政）
表 F-1  道路专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	1
	路线
	线路平面中心线
	255
	0
	0

	2
	
	线路纵断面
	255
	0
	0

	3
	横断面
	人行道
	221
	196
	154

	4
	
	中央分隔带
	0
	131
	81

	5
	
	两侧分隔带
	0
	131
	81

	6
	
	硬路肩
	141
	146
	149

	7
	
	土路肩
	141
	146
	149

	8
	路面
	面层
	79
	82
	80

	9
	
	基层
	79
	82
	80

	10
	
	底基层
	164
	87
	41

	11
	路基
	路基
	164
	87
	41

	12
	
	边坡
	126
	186
	181

	13
	
	挡土墙
	192
	192
	192


表 F-2  桥梁专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	1
	上部结构
	主梁
	141,146,149
	146
	149


表F-3  隧道专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	围护
	结构柱
	200
	204
	201


表 F-4  综合管廊专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	给水管线
	
	0
	191
	255

	
	排水管线
	
	255
	191
	127

	
	通信管线
	
	255
	246
	143

	
	污水管线
	
	255
	191
	127

	
	天然气管线
	
	205
	92
	92

	
	热力管线
	
	139
	139
	139


表 F-5  市政管线专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	
	给水管道
	0
	240
	0

	
	
	雨水管道
	255
	255
	0

	
	
	污水管道
	255
	191
	127

	
	
	再生水管道
	135
	206
	235


表 F-6  电力专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	供电系统
	高压桥架
	255
	255
	0

	
	
	强电桥架
	255
	255
	0

	
	
	强电消防桥架
	255
	255
	0

	
	
	母线
	255
	255
	0

	
	
	弱电桥架
	0
	0
	255

	
	
	综合布线桥架
	0
	153
	255

	
	
	有线电视桥架
	0
	204
	255

	
	
	安防桥架
	0
	255
	255

	
	
	广播桥架
	102
	153
	255

	
	
	建筑设备监控桥架
	51
	102
	255

	
	
	应急电源系统
	218
	112
	214


表 F-7  工艺专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	风管
	一次风管
	255
	165
	0

	
	
	二次风管
	255
	135
	0

	
	
	密封风管
	44
	60
	38

	
	
	冷却风管
	255
	255
	0

	
	管道
	蒸汽管道
	71
	100
	52

	
	
	压缩空气管道
	91
	115
	66

	
	
	工业水管道
	255
	180
	0

	
	
	烟气管道
	255
	80
	80

	
	
	其它工艺管道
	122
	180
	220


表 F-8  燃气专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	管道
	燃气管道
	205
	92
	92


表 F-9  热力专业模型单元颜色设置
	序号
	分类
	系统名称
	颜色（RGB）

	
	管道
	热力管道
	139
	139
	139


附录 G  模型自查表
	归档模型自查表

	部位分项
	序号
	审查内容
	完成情况评定
	说明

	模型合规性检查
	1.1
	是否使用公共轴网
	□是  □否
	

	
	1.2
	是否根据项目约定选取建筑平面对应的左下角（A 轴和 1 轴交点）作为项目基点
	□是  □否
	

	
	1.3
	项目中所有模型均应使用统一的单位与度量制是否满足归档标准
	□是  □否
	

	
	1.4
	文件命名、构件命名规定是否满足导则
	□是  □否
	

	
	1.5
	模型是否按专业分类拆分，拆分规则是否符合导则
	□是  □否
	

	
	1.6
	模型中各专业代码、各系统代码是否满足归档导则
	□是  □否
	

	
	1.7
	项目设置是否含有相关逻辑，满足模型管理归档要求
	□是  □否
	

	
	1.8
	模型组织是否可有逻辑进行拆分、整合、轻量化管理，满足归档导则
	□是  □否
	

	
	1.9
	项目浏览器是否满足归档导则所包含分层、分专业
	□是  □否
	

	
	1.10
	过滤器设置是否满足归档导则中各系统颜色、系统
	□是  □否
	

	图模一致性检查
	2.1
	模型的平面、立面、剖面反映的情况是否与图纸一致
	□是  □否
	

	
	2.2
	各专业模型构件内容是否与各专业图纸图元内容一致
	□是  □否
	

	
	2.3
	所有专业内容是否齐全
	□是  □否
	

	模型信息完整性检查
	3.1
	属性项完整
	□是  □否
	

	
	3.2
	属性值完整
	□是  □否
	

	自审结论：
	□修改模型     □ 审查合格

	
	

	自查单位（盖章）：
	审查人：

	
	电话：


本导则用词说明
1.为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下:

（1）表示很严格，非这样做不可的：

（2）正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

（3）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

（4）正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

（5）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

（6）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按......执行”或“应符合......的规定”。

引用标准名录
1.《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

2.《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235

3.《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301

4.《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269

5.《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 488
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