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【工作要闻】

市督查工作专班迅速开展分片联络督查行动
2月10日，按照《苏州市既有建筑安全隐患排查整治分片联络督查机制的通知》部署要求，市督查工作专班各工作小组快速响应，前往联络片区开展督查督导工作。一是了解工作情况，听取了分片联络地区既有建筑安全隐患排查整治工作的组织实施、进度安排、隐患整治、资金落实、人员保障、技术服务、信息管理平台应用等方面的情况，特别是对既有建筑安全隐患排查整治第二阶段的工作布置情况和进度安排进行了了解、督促。二是现场查看点位，重点踏看张家港市人民北路14号三兴学校鉴定为C级的教学楼（务实楼3号）、鉴定为D级的1处食堂的整改落实情况；检查高新区山湖湾小区外立面GRC装饰线条脱离和君地风华小区瓷砖脱落的维修整治情况；督查昆山市北门新村第三批次解危工作进展情况。三是坚持问题导向，在督查过程中着重与相关工作人员围绕查处违法拆改结构和违法装修行为、动态巡查发现机制、危房解危等重难点问题，展开了充分研讨。市督查工作专班将与联络片区专班工作人员保持常态化联络，强化督查指导、持续跟踪问效，保障既有建筑安全隐患排查整治工作顺利推进。
市督查工作专班围绕投诉举报线索 

加强安全隐患整治督查

市督查工作专班根据人民网网友的来信登记，反映吴中区木渎镇翠坊北街9号部分房屋存在安全隐患，立即赶赴吴中区开展督查。督促指导吴中区相关职能部门对上述房屋做好安全管理工作，确保D级危房停止使用并在其周围设置明显警示标志，加强危房安全动态监测和巡查，保证周边人员的人身安全和相邻房屋的结构安全。目前，2幢（3#、4#）涉及9户鉴定为D级的房屋，已全部完成人房分离工作。其中，8户住进了灵岩金桥过渡房小区，1户提出自行租赁房屋，租金由政府承担。此外，被鉴定为B级的房屋3幢（1#、2#、11#），当地政府将进行改造，切实改善群众的居住环境。
市督查工作专班根据110群众举报，第一时间对苏州工业园区唯亭亭苑A区70幢2单元1303室装修擅自拆改承重结构的行为进行现场核查，发现上述房屋阳台门洞处的主梁梁底被整体切除约15cm，门洞两侧剪力墙各被切除约10cm，对应部位的钢筋被切断，房屋存在较大结构安全隐患。市督查工作专班向属地专班发出房屋安全管理工作提示函，要求相关部门按照《苏州市房屋使用安全管理条例》要求，依法处置违规行为、采取措施消除隐患，做好安全管理工作。同时要求属地专班加大督查力度，及时将该起拆改承重结构行为的查处结果和整改落实情况，报市督查工作专班。目前，当地相关职能部门正在对该处房屋加固方案进行审核，审核通过后将聘请有资质的施工单位进行加固施工，验收通过后实现闭环。
【部门动态】

住建部门助力疫情防控 

切实保障隔离点房屋安全
苏州“2·13”疫情发生以来，市住建局闻令而动，坚决落实市新冠肺炎疫情联防联控指挥部各项要求部署，全力抓好隔离点建筑安全防范工作，迅速组织开展疫情防控集中隔离点房屋安全排查，切实保障隔离点房屋使用安全。全市排查疫情防控集中隔离点225处，其中已启用194处、备用30处、在建1处，均暂未发现安全隐患。

一是迅速开展隔离点房屋安全排查。一方面，住建部门提前介入，发挥专业机构人员优势，对相关酒店房屋是否适合作为隔离点进行安全评估，提出专业建议。检查是否存在违规装修、擅自拆改建、超设计标准增加荷载等情形，并要求认真梳理相关房屋工程基本建设程序，存在安全隐患和违法建设的不得作为隔离点使用。另一方面，积极会同卫健部门和相关乡镇、街道开展已投用隔离点房屋安全隐患排查，重点检查使用年限较长、装修改造后用作酒店的房屋等，同时对新设立、调整的隔离点，在确保符合安全使用条件后才可投入使用。‍

二是助力临时隔离点改造。住建部门积极协调相关建设施工单位等，对备用的酒店房屋按照防疫要求进行合理改造。认真查看现场，制定方案，做好材料进场、组织人员施工，在不涉及建筑主体结构改动的前提下从速进行改造，保障了充足的隔离点按时投入使用。‍

三是做好各项应急准备。住建部门着力关注辖区集中隔离点的房屋安全、启止使用等情况，进行房屋安全动态监控，提早做好安全预判，针对可能出现的隔离点房屋新增安全隐患情况，制定应急预案，配合卫健、疾控等部门做好隔离点房屋腾退、替换工作。‍

【地区动态】

▲张家港市成立了市疫情防控隔离点安全防范专项工作领导小组及工作专班，指导各区镇、街道对14个酒店隔离点进行了房屋安全隐患排查。2月20日市住建局会同文广新局、公安局、卫健委、经开区、城投集团对拟征用的15家酒店隔离点连夜开展房屋安全隐患排查，确保房屋安全可控。

▲昆山市结合“四进四排查”工作，对全市36个隔离点开展既有房屋安全专项检查。市住建局牵头组织相关技术人员，对全市隔离点进行一次全覆盖检查，重点检查隔离点目前使用情况、隔离点所在房屋使用安全情况、毗邻的房屋是否存在装修改造施工影响隔离点安全情况等。检查时对隔离点房屋产权人、管理人员发放《房屋使用安全告知书》，进一步压实房屋产权人的房屋使用安全主体责任，规范使用房屋。

▲吴江区草拟完成《关于进一步明确吴江区既有建筑安全动态巡查管理工作的通知》《既有建筑专职网格长工作职责》和《综治网格员既有建筑工作职责》，并会同区公安局、区综合指挥中心等部门多次座谈研讨修改完善。

▲姑苏区印发《关于做好疫情防控期间隔离点等既有建筑使用安全的提示函》，对本地区的疫情防控集中隔离点等各类涉疫场所房屋开展全面彻底安全隐患检查。要求全区169个社区、639个核酸采样点和28个集中隔离点进行逐一排查，确保人民群众生命财产安全。
▲苏州工业园区下发《关于进一步落实市、区隔离管控工作机制抓好隔离点安全防范工作的通知》，规建委加强与园区指挥部集中隔离点管理专班及各板块工作联络，做好隔离点安全防范工作。指导督促各功能区、街道抓好37处隔离点房屋安全工作，要求加强巡查力度，如有安全隐患立即上报。

【数据统计】

▲2022年2月苏州市既有建筑安全投诉举报、   违法行为处理和房屋结构拆改行政许可情况

各地区既有建筑安全投诉举报汇总表

	地区
	受理疑似违法拆改投诉（起）
	核实举报投诉、巡查发现（起）

	
	投诉举报疑似违法拆改行为
	巡查发现
	经现场核实    不存在违法拆改
	经现场核实   存在违法拆改
	转交其他部门

	张家港市
	9
	0
	9
	0
	0

	常熟市
	3
	1
	3
	1
	0

	太仓市
	3
	13
	12
	4
	0

	昆山市
	9
	0
	0
	9
	0

	吴江区
	3
	0
	0
	0
	0

	吴中区
	13
	0
	13
	0
	0

	相城区
	8
	0
	8
	0
	0

	姑苏区
	3
	0
	2
	1
	0

	工业园区
	0
	0
	0
	0
	0

	高新区
	6
	0
	1
	1
	4

	合计
	57
	14
	48
	16
	4


各地区违法拆改行为处理汇总表

	地区
	处理完成违法拆改行为数量（起）


	处理情况

	
	
	消除安全隐患/恢复原状（起）

	行政处罚（起）
	处罚金额（万元）

	张家港市
	0
	0
	0
	0

	常熟市
	1
	1
	0
	0

	太仓市
	0
	0
	0
	0

	昆山市
	9
	9
	0
	0

	吴江区
	0
	0
	0
	0

	吴中区
	0
	0
	0
	0

	相城区
	0
	0
	0
	0

	姑苏区
	0
	0
	0
	0

	工业园区
	0
	0
	0
	0

	高新区
	1
	1
	0
	0

	合计
	11
	11
	0
	0


各地区房屋结构拆改行政许可汇总表

	地区
	受理申请数（件）
	行政许可数（件）

	张家港市
	1
	1

	常熟市
	0
	0

	太仓市
	0
	0

	昆山市
	0
	0

	吴江区
	253
	253

	吴中区
	17
	17

	相城区
	30
	30

	姑苏区
	88
	88

	工业园区
	0
	0

	高新区
	1
	1

	合计
	390
	390


▲苏州市房屋使用安全信息管理平台排查上报数据情况
	区域
	排查员已提交
	1969年以前
	1970-1979
	1980-1989
	1990-1999
	2000年以后

	
	
	
	
	
	
	

	
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)
	幢数
	面积(万平方)

	张家港市
	52615
	13360.95
	417
	79.46
	347
	39.71
	4651
	300.78
	15361
	1732.43
	31829
	11207.95

	常熟市
	7228
	1110.69
	110
	2.63
	83
	1.29
	411
	10.37
	1606
	62.84
	5018
	1033.57

	昆山市
	64316
	7144.78
	946
	70.40
	1148
	35.80
	5749
	244.20
	12438
	787.14
	44017
	6006.30

	太仓市
	73179
	23022.22
	1474
	207.99
	158
	6.09
	1905
	159.95
	7803
	1042.51
	61834
	21605.60

	吴中区
	78478
	16737.49
	2675
	59.47
	4753
	205.44
	2562
	122.98
	14763
	1073.72
	53725
	15275.88

	相城区
	32925
	8370.37
	378
	48.72
	142
	7.85
	1692
	113.43
	5384
	659.33
	25329
	7541.04

	吴江区
	31840
	8073.91
	781
	84.35
	330
	7.56
	2233
	101.81
	6608
	433.28
	21888
	7446.91

	姑苏区
	24522
	5058.72
	4651
	205.84
	676
	41.27
	3729
	340.74
	4867
	752.76
	10598
	3718.11

	工业园区
	20805
	8617.87
	49
	19.31
	0
	0.00
	206
	43.77
	1033
	233.76
	19517
	8321.03

	高新区
	19960
	7977.38
	65
	22.90
	18
	0.66
	252
	33.72
	2985
	462.24
	16640
	7457.85

	合计
	405868
	99474.37
	11546
	801.08
	7655
	345.67
	23390
	1471.74
	72848
	7240.00
	290395
	89614.23


备注：统计数据截止到3月9日。
▲苏州市隐患建筑三年整治计划情况
	地区
	隐患建筑总数
	2022年度计划完成              隐患建筑整治
	2023年度计划完成              隐患建筑整治
	2024年度计划完成                隐患建筑整治

	
	幢数
	面积(平方米）
	幢数
	面积(平方米）
	幢数
	面积(平方米）
	幢数
	面积(平方米）

	张家港市
	182
	271534.69
	48
	43109.85
	34
	25669.96
	100
	202754.88

	常熟市
	11
	2812.15
	6
	570.84
	0
	0
	5
	2241.31

	太仓市
	32
	20350.78
	25
	17081.94
	7
	3268.84
	0
	0

	昆山市
	86
	120535.24
	58
	109259.79
	21
	5485.45
	7
	5790

	吴江区
	166
	187850.21
	106
	93333.97
	19
	8523.21
	41
	85993.03

	吴中区
	25
	22435.8
	22
	18765.8
	3
	3670
	0
	0

	相城区
	90
	72397.17
	44
	37940.23
	36
	28349.65
	10
	6107.29

	姑苏区
	19
	1791.71
	18
	1723.89
	0
	0
	1
	67.82

	工业园区
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	高新区
	2
	288
	1
	150
	0
	0
	1
	138

	合计
	613
	699995.75
	328
	321936.31
	120
	74967.11
	165
	303092.33


备注：统计数据来源各地区上报既有建筑安全隐患整治三年计划清单，截止至3月9日。

（此页无正文）

报：市政府吴庆文代市长、顾海东常务副市长、吴晓东、周达清、施嘉泓副市长、陈羔秘书长、范建青副秘书长、张焱副秘书长、顾建明副秘书长，市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪委监委办公室。
送：市既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班各成员单位；各市、区党（工）委和人民政府（管委会）；各市、区既有建筑安全隐患排查整治工作领导小组及督查工作专班。

苏州市既有建筑安全隐患排查整治督查工作专班   2022年3月 14日印发
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