附件

常熟市“常熟经开区2025B-008地块房地产项目”

初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对常熟融城置业有限公司“常熟经开区2025B-008地块房地产项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、基础埋深应满足规范要求，并采取措施保证水平力的传递。

二、联排部分：

1.应按多塔及单塔进行包络设计，并建议联排部分的框架柱剪力按单塔模型进行调整，底盘楼面宜适当加强。

2.首层顶板错层处的竖向构件设计，参照 JGJ 3-2010 第 10.4.4 条、第 10.4.6 条执行。

3.楼板局部连接薄弱，建议适当增加板厚及配筋并进行中震应力分析校核。

三、25#楼23轴框架柱轴压比应适当减小，增加延性，补充受力剪跨比计算，不应出现受力短柱，并宜按中震抗剪弹性，抗弯不屈服设计。

四、27#楼大悬挑的构件应补充竖向地震作用为主的荷载组合，并补充舒适度验算，封边梁与悬挑梁端部圆弧连接应补充连接构造。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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