附件:
关于报送建筑信息模型（BIM）的标准要求
一、模型内容
包括建筑、结构专业，如包括给排水、暖通、电气、景观、幕墙、装饰等其他专业模型，一并报送。
1.建筑专业模型，包含但不限于建筑外墙、建筑内墙、门、窗、屋顶、楼地面、幕墙、楼梯、电梯等主要构件。
2.结构专业模型，包含但不限于钢筋混凝土墙、柱、梁、板、钢构件等主要构件。
二、模型命名
命名应由项目名称、专业名称、单体名称等字段组成，以半角连字符“-”隔开。
三、模型坐标
平面坐标系应采用基于CGCS2000坐标系统下的苏州市独立坐标系统，高程系统应采用1985年黄海高程系统。
四、模型格式
应采用rvt、fbx、dea、3ds、obj 文件格式。
五、模型整合
应为全部专业整合模型。确需提交部分专业整合模型或分专业提交模型的，同一建筑物各专业模型的项目基点应统一，各专业模型应能整合成完整的项目模型。
六、其他要求
参照《建筑信息模型设计交付标准(GBT 51301-2018)》执行。  



